**STILMAT BARON - Lux četka - otvoreni**

Opis za tender

|  |  |
| --- | --- |
| Opis modela: | Fleksibilni i rolajući aluminijumski otirač. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogodan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev. |
| Model: | BARON ( lux cetkice - otvoreni ) |
| Idealan za: | Za spoljašnju upotrebu i skupljanje krupne prljavštine |
| Vrsta ispune: | Lux četkice, otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja: | Crna, siva |
| Verzija povezivanja profila: | Otvoreni sistem |
| Šifra: | BOB |
| Visina (mm) cca: | 30 |
| Pozicija na ulazu: | Spoljašnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | I |
| Frekventnost ulaza: | Visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno preko 5000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otpornost na klizanje: | R13 po standardu 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |