Tender Lombok standard

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Za natkrivene i unutrašnje prostore visoko prometnih objekata, gde se zahteva skidanje, upijanje i zadržavanje nečistoća sa obuće na ulazu |
| Model | LOOMBOK® - Rebrasta STILMAT® – tkanina/ispuna za otirače |
| Šifra | LB |
| Karakteristike proizvoda | Itison premijum kvaliteta sa gelom |
| Standard VOC | A+ |
| Materijal - tkanina | 100% Polipropilen |
| Podloga | Latex gel |
| Prvi/gornji sloj podloge | PP |
| Vrsta prediva | Rebrasta |
| Dezen | Kombinovani |
| Ukupna težina ISO 8543 | Min. 2.100 gram/m² |
| Ukupna visina ISO 1765 | Min. 10 mm |
| Frekvencija prolaznika | Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba |
| Kapacitet upijanja | Visok |
| Zapaljivost | EFL |
| Otpornost na klizanje EN13893 | DS |
| Dimenzije rolne | Do 2000mm širine , dužine do 25000mm (bez spajanja) |
| Gumena bordura/ivice | Na zahtev |
| Klasa proizvoda | Za komercijalne objekte/Luksuzna |
| Idealna pozicija | Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika |
| Zone I-II-II | II,III |
| Zemlja porekla | Belgija (EU) |
| Kontakt | STILMAT |